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スマート フォーツー特別仕様車

｢スマート BRABUS エクスクルーシブ｣を限定発売
2010年5月25日

メルセデス・ベンツ日本株式会社（社長：ニコラス・スピークス､本社: 東京都）は､スマート 
フォーツーの特別仕様車｢スマート BRABUS エクスクルーシブ｣を､本日より全国の
スマート正規販売店を通じ限定発売いたします（全国限定 150台）。なお、お客様への納車開始時期は夏頃を予定しております。
｢スマート BRABUS エクスクルーシブ｣は、スマートのチューニングを手がけるsmart BRABUS社が専用チューニングを施したハイパフォーマンスモデルです。
走行性能では、BRABUSモデル専用の1リッター3気筒DOHCターボエンジンを採用し、ノーマルモデル比+約38％にあたる+27PSの出力アップにより最高出力98PSを実現しています。また、これに組み合わされるトランスミッションはクラッチ容量の拡大等により、
1-4速のシフトスピードを20％短縮し、よりダイレクトでスピーディーなシフトチェンジが
可能となっています。さらに、足回りには大幅に向上した動力性能に合わせて専用
チューニングを施したダンパーとスプリングを採用しました。

エクステリアは、専用デザインのフロントスポイラー、サイド＆リアスカート、ダーク調のヘッドライトユニット、BRABUS 6ツインスポークアルミホイールを採用し、精悍さを増しています。さらに、センター出しのデュアルクロームエグゾーストエンドがリアビューに存在感を与えています。
インテリアは、専用デザインのメーター類やシルバーステッチを施した専用デザインのBRABUS本革シート/本革トリムや、素材にアルミを用いたシフトレバーやパーキング
ブレーキにより、スポーティかつ高級感のある室内空間を演出しています。
本特別仕様車にも3年間または走行距離4万ｋｍ(いずれか早く到達した方を適用)の保証が付いており、全国のスマート販売店ネットワークの指定サービス工場で点検整備をお受けいただけます。

	名 称
	スマート BRABUS エクスクルーシブ

	ステアリング
	右

	販売台数
	100台
	50台

	外装色
	ディープブラック
	シルバーメタリック*1

	トリディオン
セーフティセル色
	ブラック
	シルバー

	内装色
	本革ブラック

	特別装備
	【エクステリア】
· スポーツサスペンション

· 専用デザインスタイリングパッケージ

（フロントスポイラー、サイド＆リアスカート）

· 6ツインスポーク アルミホイール＆ワイドタイヤ
· スポーツエグゾーストシステム
· デュアルクロームエグゾーストエンド
· ダークヘッドライトユニット

· サイドエンブレム

【インテリア】

· スポーツステアリング（パドルシフト付）

· 専用デザインメーターパネル

· 専用デザイン本革シート＆トリム

· 専用デザインコックピットクロック＆レヴカウンター

· シフトノブ（アルミ＆本革）

· パーキングブレーキハンドル（アルミ＆本革）

· ステンレスアクセル＆ブレーキペダル

· 専用デザインベロアマット

	メーカー
希望小売価格*2
(　)は消費税抜き
車両本体価格
	￥2,720,000

(￥2,590,477)


＊1
メタリックペンイントは42,000円(消費税込)の有償装備品となります。
＊2
上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。

　
また｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要となります。
主要諸元
	全　　　　長
	　
	　
	　
	(mm)
	2,750

	全　　　　幅
	　
	　
	　
	(mm)
	1,580

	全　　　　高
	　
	　
	　
	(mm)
	1,530

	ホイールベース
	　
	　
	(mm)
	1,865

	トレッド　
	　
	前
	　
	　
	(mm)
	1,270

	　　　　  　
	　
	後
	　
	　
	(mm)
	1,365

	最低地上高
	　
	　
	　
	(mm)
	120

	車両重量
	　
	　
	　
	　
	(kg)
	840

	乗車定員
	　
	　
	　
	　
	(名)
	2

	燃料消費率〔10･15ﾓｰﾄﾞ〕
	　
	(km/L)
	17.3 （参考値）

	エンジン型式
	　
	　
	　
	　
	3B21

	種類・シリンダー数
	　
	　
	　
	DOHC 直列3気筒
インタークーラー付ターボ

	総排気量
	　
	　
	　
	　
	(cc)
	999 

	ボア×ストローク
	　
	　
	(mm)
	72.0 X 81.8

	最高出力
	　
	　
	　(kW[PS]/rpm EEC)
	72[98]/5,500

	最大トルク
	　
	　(N･m/rpm EEC)
	140/3,500

	圧縮比
	　
	　
	　
	　
	　
	10.0 （参考値）

	燃料タンク容量
	　
	　
	(L)
	33

	ステアリング形式
	　
	　
	　
	ラック・ピニオン式

	サスペンション
	　
	　
	前
	　
	マクファーソン式

	　
	　
	　
	　
	　
	後
	　
	ド・ディオン式

	ブレーキ
	　
	　
	　
	前
	　
	ディスク

	　
	　
	　
	　
	　
	後
	　
	ドラム

	タ　イ　ヤ
	　
	　
	　
	前
	　
	175/50 R16

	　
	　
	　
	　
	　
	後
	　
	225/35 R17

	ホイール＆オフセット
	前
	　
	5.5J X 16 / 30mm

	　
	　
	　
	　
	　
	後
	　
	7.5J X 17 / 33mm

	駆動方式
	　
	　
	　
	　
	　
	後輪駆動（ＲＲ）

	トランスミッション
	　
	　
	　
	電子制御5速 
オートマチック/マニュアルモード切替式

	変 　速 　比
	　
	 １　速
	　
	3.308 

	　
	
	
	
	 ２　速
	　
	1.913 

	　
	
	
	
	 ３　速
	　
	1.258 

	　
	
	
	
	 ４　速
	　
	0.943 

	　
	
	
	
	 ５　速
	　
	0.763 

	　
	　
	　
	　
	 後　退
	　
	3.231 

	減 　速 　比
	　
	　
	　
	　
	4.529 


・
記載の諸元、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
また、上記諸元表は国土交通省認可 の諸元表（一部社内参考値）を基に作成してありますので、メーカー発表資料の記載と異なる場合があります。
・
記載の燃料消費率は参考値です。実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備などの条件により燃料消費率は異なります。
本件に関する報道機関のお問合わせ先	：	製品広報課 


		03-6369-7225 （担当： 澤井、伊藤）


本件に関するお客様のお問合わせ先	：	0120-656-256 （スマートコール）


スマート ウェブサイト		：	www.smart-j.com
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